
Predajca: Biokamin EU s.r.o., Panónska 34, 851 04 Bratislava  
IČO: 44507445  DIČ: SK2022730270

**Z Á R U Č N Ý L I S T**

Číslo objednávky: ................. **Model: CP-1\_2\_B** (A) Dátum odovzdania: ....................

Záručná doba: ......... mesiacov od dátumu odovzdania. Typové schválenie: e9\*168/2013\*11263\*00

    
 **Kompletný návod Video návod**

**Blahoželáme ku kúpe skvelého stroja. Náklady na dobíjanie batérií sú na 100km iba 0,40€**Najdôležitejšie pokyny vybrané z návodu.

Výrobok je určená výlučne na štandardné použitie v zmysle kompletného návodu a v zmysle platných zákonov v krajine použitia. Batérie, pneumatiky a duše sú spotrebný tovar a je potrebné sa o nich starať.

-Nabíjačka sa zapája najskôr do zásuvky a až potom do batérie.

Výpočet dojazdu:  
- 70 kg vážiaci jazdec, pri priemernej rýchlosti, plynulou jazdou po rovine, za ideálnych podmienok(teplota 20-25°C,bezvetrie,kvalitný asfalt)  
- Rýchlosť jazdy – dojazd je rátaný na priemernú rýchlosť. Zvyšovaním rýchlosti jazdy dojazd klesá, znižovaním  rýchlosti jazdy dojazd stúpa.  
- Zvyšovaním rýchlosti jazdy dojazd klesá, znižovaním rýchlosti jazdy dojazd stúpa.  
- Odpor vzduchu - ráta sa pri oblečení pri teplote 20-25 stupňov C  
- Štýl jazdy – dojazd sa počíta pri plynulom štýle jazdy.  
- Tlak v pneumatikách predné pneumatika **2.25 bar,** zadná pneumatika **2.5 bar** – ak sú pneumatiky fúkateľné, je nutné udržiavať tlak vzduchu v pneumatikách podľa odporúčaní uvedených na plášti pneumatiky.  
- Prevýšenie – aj malé prevýšenie znižuje dojazd.  
- Vietor – dojazd sa ráta pri nulovom vetre, akýkoľvek vietor v protismere znižuje dojazd, naopak vietor v chrbte dojazd zvyšuje.